Описание ЗИП № 16 Р-40Д-ОК /v.2/(с).

Краткая аннотация: Данное изделие представляет собой законченную, надёжную и недорогую систему для полноценного обслуживания Абонентов в малоквартирных подъездах жилых домов, учреждений и т.п. Современное программно-аппаратное обеспечение изделия (на базе одного управляющего микроконтроллера) позволяет: гибко перенастраивать систему и характер обслуживания Абонентов; производить  удобную диагностику всей системы при пуско-наладочных работах.

Типовые характеристики изделия:
     
•	Режим соединения с трубкой абонента: Дуплекс;
•	Тип соединения: многопроводный (до 40 подключенных Абонентов);
ВНИМАНИЕ!
      В последующей программной модификации /v.3/ будет внедрена возможность
     работы со встроенная ТМ-ключевиной с  опознанием следующих типов ТМ-ключей:
-	DC-2000 производства компании ЦИФРАЛ; 
-	TM-2002 производства компании МЕТАКОМ
-	DS-1990a производства компании DALLAS и аналог данного стандарта TM-2003a
      производства компании МЕТАКОМ 
-     TM-2004- перепрограммируемый аналог (ключ-заготовка производства компании 
       МЕТАКОМ)  ключа  DS-1990a стандарта компании DALLAS .
-     DS-1996- специализированный ключ стандарта компании DALLAS, содержащий внутри себя 
       65536 бит перезаписываемой  энергонезависимой памяти. Дополнительно содержит 
       уникальный код (аналогично опознаваемый, как у ключа  DS-1990a). 
     Разработка предполагает:     
•	Поддержку  режима сохранения (с возможностью обратного копирования) в 
                специализированном ТМ-ключе DS-1996 всей базы  данных памяти  домофона : 
                 -накопленная база данных записанных ТМ-ключей (EEPROM  24C64/24LC64)
                 -база данных параметров настройки домофона и индивидуальных флагов Абонентов 
                  (внутренняя EEPROM управляющего микроконтроллера ).
•	Поддержку режима автосбора ТМ-ключей.
•	Выполнение фильтрации (защита) от типового ТМ-ключа-отмычки.
___________________________________________________________________________________

•	Программное изменение: 4-х-зн. кодов открытия замка. 
•	Выбор типа замка: электромеханический; импульсный или электромагнитный.
•	Задание временной задержки на открытие замка.
•	Устанавливается число вызывных посылок Абоненту.
•	Устанавливаются индивидуальный флаг на  разрешение/запрет вызова любому Абоненту.    
•	Производится выбор мелодии вызова для каждого из Абонентов  
•	Устанавливается минимальный номер Абонента в системе.
•	Заносится  (до 10 различных по коду) оптических ключей в режиме программирования (с возможностью автоопределения кода в случае переворачивания ключа относительно паза оптической лузы домофона).
•	Производится  диагностика  состояния 3-х оптический оптопар лузы домофона.
•	Выполняется тестовый обзвон каждой физической линии Абонентов. 
•	   Выполняется: индикация  табличного номера изделия и вывод номера программной версии домофона, а также дополнительные программно-сервисные функции, присущие данной модели домофона! 
       ВНИМАНИЕ! Для удобства визуализации данных рекомендуется приобрести отдельный модуль индикации (далее МИ)-небольшая печ.плата с 3-х разрядным светодиодным знаковым индикатором, подключаемая к отдельному разъёму на плате управленя домофона.     
________________________________________________________________________________________ 
                                       Программно-аппаратная версия  /v 2.0.betta ©/,  октябрь 2009 г.
                                       О.Н.Р.  «РАДИОТЕХ»

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и началом эксплуатации ЗИП № 16 Р-40Д-ОК внимательно изучите данное руководство. Установку и программирование режимов, параметров и данных домофона производить техническому лицу, имеющему техническое образование и начальные знания по порядку и особенностям обслуживания микропроцессорных систем! 
     
  Состав ЗИП № 16 Р-40Д-ОК:

•	Центральный блок управления (ЦБУ) включает в себя:
- основной  управляющий процессор; 
- коммутатор каналов подключенных Абонентов;
              - законченный звуковой тракт усилителей микрофона, динамика блока и 
                 линии обслуживания каналов Абонентов; 
               - 12-и-кнопочную клавиатуру; 
              - порт для подключения внешнего модуля индикации (далее МИ)
                (МИ укомлектовывается дополнительно);
              - встроенный внешний порт, с клеммами всех необходимых коммутационный 
                 соединений;
              - внешний блок питания (БП): ~220v/+[18-20]v и током потребления не менее 2А;
              - нормальноразомкнутую кнопку внешнего открытия замка  (далее КВО)
                (укомлектовывается дополнительно);
              - замок: электромеханический; импульсный или электромагнитный 
                 (укомлектовывается дополнительно);
              - трубки Абонентские (ТА)- координатно-матричные, типа УКП-8
                 (укомлектовываются дополнительно);
              - технический паспорт на изделие.
 
     Режим работы домофона:   Непрерывный.

     Работа и обслуживание:  Домофона производится в следующих основных двух режимах:

1)	Рабочий 
2)	Программный

            Помимо визуального (на МИ) информационным отображением режимов и функций при работе   
      домофона служит различное тональное и музыкальное сопровождение.
             Следует принять  во внимание следующие сведения формата инструкций и данных режимов   
       работы и программирования домофона (см. описание ниже):
       x;y;z - любая вводимая цифра с клавиатуры (от 0 до 9 );  [xxx]- ввод информации с клавиатуры.
            Все данные с клавиатуры вводятся последовательно в специальный стек-буфер данных на 12 символов. Этого вполне достаточно, чтобы программный  транслятор команд смог обработать и отправить на исполнение все санкционировано-набранные команды.
 F- основной функциональный символ –может дублироваться на индикаторе  (по нажатию правой  нижней  кнопки- [В]-«Вызов»).  Это наиболее употребляемый символ в режиме программирования, который, как правило, служит в качестве разделителя между номерами функций, параметрами и  данными текущей активной функции (Имитация компьютерной клавиши [ENTER]-«ВВОД»).
 С- «Сброс»-кнопка стирания данных, сброса текущего режима или деактивной функции (Имитация компьютерной клавиши [ESC]- «СБРОС»).
   При первом включении домофона должен прозвучать короткий звуковой сигнал и на индикаторе появится стартовое приглашение { .}- точка. Это является признаком доступа к рабочим функциям домофона и производится после каждого нажатия кнопки [С]-«Сброс». 
       
Внимание! Ввод [F] ([В]-«Вызов») первым символом  в рабочем режиме активизирует так называемый скрытый режим ввода. Дальнейший ввод символов не имеет отображение на МИ (заменяется прочерком «-») и не имеет различного тонального сопровождения нажатия клавиш (подменяется единым тоном). Это надо учесть и при вводе специальных 4-х-значных кодов открытия двери  и при вводе специального 8-ми-значного кода доступа в режим программирования (см. описание ниже). 

  1. ФУНКЦИИ  РАБОЧЕГО  РЕЖИМА

	1.1. Вызов абонента
xxx  F  
xxx – номер вызываемого абонента (от 1 до 999)

Набирать номер Абонента можно с отбрасыванием незначащих нулей. Например, нет необходимости для вызова Абонента с номером  9 набирать 09F или 009F (хотя и эти варианты набора действительны). Можно просто набрать 9F.
Примечание: Абонент с номером 0 не существует!

Внимание! Возможные варианты ошибки вызова Абонента-{ Fc.}:
•	неправильно набран номер вызываемого Абонента;
•	вызываемый абонент не входит в область минимума и максимума обслуживаемых номеров (см. описание функции [5F] режима программирования ниже).
                  При вызове Абонента  с отключенным флагом доступа (см. описание функции [7F] 
           режима программирования ниже) соответственно прозвучит характерный сигнал! В целях 
           расширения функциональности и удобства обслуживания данный флаг служит не только для 
           отключения, но и для выбора (в случае его разрешения) одной из трёх отличных музыкальных 
          мелодий вызова Абонента!                  

В случае корректного набора номера абонента выполняется посылка вызова (подача характерной музыкальной трели мелодии вызова, запрограммированное кол-во раз от 1 до 9). В этот  момент на процедуру вызова можно экстренно прервать нажатием кнопки [C]-«Сброс». Далее, до окончания программируемого числа повторов вызова, Абонент может поднять трубку и переговорить с посетителем. Начнётся отсчёт времени переговоров (стандартно он равен 90 сек.). Процедуру вызова можно экстренно прервать нажатием кнопки [C]-«Сброс». Переговоры могут быть прекращены, как со стороны посетителя (нажатием кнопки [C]-«Сброс»), так и со стороны Абонента (опусканием трубки на рычаг ТА). 
По окончании переговоров на МИ появится соответствующая стартовое приглашение-{  .}.   Автоматически выполнится  отключение коммутатора линии Абонентов. 

Внимание! Если трубка Абонента на момент вызова находилась в состоянии «ТРУБКА ПОДНЯТА»,
то музыкальная трель не производится, но связь с Абонентом выполняется. Данный режим может успешно имитировать типовое состояние –«НОЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ», применяемое в современных домофонных системах.   
          
1.2.  Открытие замка

Санкционированное открытие замка возможно в следующих случаях:
-	при наборе верного 4–х-зн. служебного  кода или 4-х-зн. кода Абонента;
-	при считывании запрограммированного кода опто-ключа (далее: о-к);
-	при нажатии кнопки открытия замка на ТА;
-	при  нажатии отдельной (установленной внутри подъезда) кнопки открытия замка: КВО.
 
     Одновременно, с открытием двери и подачей соответствующей мелодии, на подключенном МИ появится сообщение {OPn}-ДВЕРЬ ОТКРЫТА. 

1.2.1 Открытие замка 4–х значным кодом: сервисной службы (см. функцию [0F]) или
кодом Абонента (см. функцию [1F])
                               
Формат набора кода : Fxxxx F, где xxxx – 4–х-зн. код открытия замка.
 
1.2.2. Открытие замка  оптическим ключом.
	Открыть замок можно и простым вводом в ключевину ранее запрограммированного    Оптического ключа. Всего, в данной версии домофона можно записать до 10 (различных по коду)
опто-ключей (см. функцию 2F). Усовершенствованная программа позволяет корректно считывать код ключа, даже, при его переворачивании относительно паза ключевины (кроме процедуры программирования!). 
1.2.3.	Открытие замка Абонентом из квартиры.
	Если в момент разговора  Абонент нажимает на ТА кнопку «ЗАМОК», то выполняется процедура открытия замка. При этом  разговор между Посетителем и Абонентом прекращается. 

2.   ФУНКЦИИ   РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

     Вход в режим программирования функций производится из основного (рабочего) режима  путём набора  специального 8-и-зн. кода, поставляемого в сопроводительной документации к каждому изделию в отдельности и в соответствии с его табличным номером. 
 
ВНИМАНИЕ! Фирма-изготовитель  не несёт  ответственности за утерю или распространение  засекреченных кодов со стороны владельца или обслуживающего персонала домофона!

      Перед набором кода необходимо кнопкой [С]-«Cброс» очистить стек клавиатуры, после чего набор 8-и-зн. кода производится в  невидимом режиме (после первого нажатия кнопки [F] ([В]-«Вызов»).   Формат команды следующий: [FxxxxxxxxF], где xxxxxxxx- значащие цифры кода доступа.
Ввод последнего  [F] включает  операционную систему  на  анализ этого кода.
В момент принятия корректного кода доступа прозвучит характерный звуковой сигнал, а на МИ  появится приглашение {  _|.|_}.  Следует знать, что практически все набранные функции задействуются после чёткого cоблюдения правил, порядка и формата их набора. 
    В отличие от рабочего режима, в режиме программирования функций незначащие нули не отбрасываются, а вводятся в строгом соблюдении формата выбранной функции. Иначе опера-ционная система не сможет исполнить набранную команду!
   Нажатием кнопки [С]-«Cброс» можно экстренно выйти из задействованной функции без изменения ранее запомненных данных.

Выход из режима программирования  в рабочий режим возможен после нажатия кнопки [C] и двукратного ввода  [F], после чего троекратно прозвучит характерный сигнал и на МИ появиться стандартное приглашение: {  .}- точка.  
   При верном опознании введенного номера функции и ввода F (например: 1F ) прозвучит характерный двойной сигнал, подтверждающий доступ к выбранной функции. Всего в данной версии обслуживающей программы доступны 13 функций: 0F;1F;2F;3F;4F;5F;6F;7F;8F;9F;90F;91F;99F. 

2.1.	 Перечень функций программирования.
 
0F Программирование 4-х значного сервисного кода открытия двери 

    Формат набора функции:   0F xxxx F
xxxx – 4–х-зн. код
диапазон ввода: 0000…9999

1F Программирование 4-х значного кода открытия двери Абонентом 

Формат набора функции: 	1F xxxx F
xxxx – 4–х зн. код
диапазон ввода: 0000…9999

2F Программирование оптического ключей 

Формат набора функции: 	2Fx
x – номер ячейки хранения кода ключа
диапазон ввода: 0…9

     Далее, простым вводом оптического ключа в ключевину домофона и последующим нажатием F будет произведена запись выбранного ключа. Опознание оптического ключа сопровождается корот-ким сигналом. Запись ключа будет подтверждена специальным (двойным) звуковым сопровождением. 
   
ВНИМАНИЕ! Если в выбранной х-ячейке, ранее уже был занесён код ключа, то прозвучит характерный сигнал оповещения. Можно (при необходимости) проигнорировать данное предупреждение и принудительно записать ключ в эту ячейку.

3F Функция диагностики оптической ключевины. 

        Формат набора функции:  3Fx
x – номер теста
диапазон ввода: 0…3
  
  При наборе данной функции проверяется текущее состояние 3-х оптопар оптической 
   ключевины специальными тестами.
При x=0 и перекрытия всех 3-х датчиков оптопар, звучит характерный сигнал подтверждения
исправности срабатывания ключевины на перекрытие всех оптопар.
При x=1 и открытия всех 3-х датчиков оптопар, звучит характерный сигнал подтверждения
исправности срабатывания ключевины на открытие нижней оптопары.
При x=2 и открытия всех 3-х датчиков оптопар, звучит характерный сигнал подтверждения
исправности срабатывания ключевины на открытие средней оптопары.
При x=3 и открытия всех 3-х датчиков оптопар, звучит характерный сигнал подтверждения
исправности срабатывания ключевины на открытие верхней оптопары.
 Данный тест позволяет продиагностировать оптическую ключевину без подключения внешнего модуля индикации.

4F  Программирование типа управления замком

Формат набора функции:   4F x F
x = 0 – электромеханический замок;
x = 1 – импульсный замок;
x = 2 – электромагнитный замок.

Если домофон настроен  на тип замка Х=0 (электромеханический), то открытие замка будет производиться размыканием  контактной группы соответствующих выходов управления замком со стороны домофона (клемма Кн и GND). Данная пара контактов может быть подключена, например к герконовому датчику положения двери. Причём, при открытии двери будет звучать предупреждающая трель, а при закрытии – трель прекратится. Прервать этот предупреждающий сигнал можно и простым нажатием на кнопку [C]- «Сброс», что бывает очень удобно при различных работах в подъезде, или, например, при вносе/выносе мебели и т.п. При повторном закрытии-открытии двери трель будет звучать заново.
Если домофон настроен  на тип замка Х=1 (импульсный), то открытие замка будет производиться кратковременной (0.3 сек.) подачей напряжения на катушку замка при замыкании контактной группы соответствующих выходов управления замком со стороны домофона (клемма Кн. и GND).
       Если домофон настроен  на тип замка Х=2 (магнитный), а  внутри подъезда установлена специальная (вандалозащищённая) кнопка на замыкание, то открытие замка этой кнопкой будет сопровождаться  характерной мелодией (длительностью примерно 3 сек.), а на МИ появится типовое сообщение {OPn}. Затем, по окончании мелодии, будет отсчитываться запрограммированное время (от 0 до 9 сек.). По окончании этого времени замок будет закрыт, а на МИ появится точка {  .}. Цикл открытия замка завершится. 

5F  Программирование минимального (начального) номера обслуживания Абонентов.

Формат набора функции:   5F xхх F
xхх –  начальный номер обслуживания Абонентов.
                     диапазон ввода: [001-960].

ххх не может быть равно [000], т.к. этот номер Абонента не существует. 
Следует иметь в виду, что  ТА первого Абонента подключается к Дес.=0 и Един.=0 коммутатора. Следующий Абонент подключается к Дес.=0 и Един.=1 коммутатора, и т.д.  Т.е,  точно также, как производится коммутация каналов Абонентов в телефонии.

6F  Программирование времени удержания замка.

Формат набора функции:   6F x F
x – число секунд  времени удержания замка в открытом состоянии .
                диапазон ввода: [0-9].

7F  Функция установки флага  разрешения вызова Абонента 
        (Дополнительно: Флаг  выбора мелодии вызова для отдельного Абонента).
         Формат набора функции  7FxxxFyF
                    xxx-полный формат номера абонента,  диапазон ввода: (от 000 до 999)
                    y=0 (запрет)  или 1;2;3 (разрешение)
              При y=1 ; 2 или 3 можно назначить соответствующий номер мелодии вызова Абоненту. 
              При xxx=000 программирование  флага у будет произведено комплексно для всех Абонентов с 
        номерами  от 001 до 999, но в соответствии с минимальным номером Абонента (см функцию 5F 
        выше). В случае запрета  доступа выполнится процедура сброса вызова Абонента сразу при 
        наборе его  номера и нажатия кнопки [В]-«Вызов».
           Данный флаг, как правило, необходим для более гибкого обслуживания домофона. Например,   
        для установки запрета вызова Абонента за  долги по абонентской оплате пользованием домофона.

8F  Программирование  числа вызывных посылок Абоненту при состоянии «ТРУБКА УЛОЖЕНА»

        Формат набора функции:  8F x F
          x-число посылок Абоненту,
    диапазон данных: от 1 до 9.  

      Если ТА вызываемого Абонента (до начала вызова) находится  в состоянии «ТРУБКА 
УЛОЖЕНА», то цикл вызова будет сопровождаться (сначала) выдачей короткой музыкальной  
трели, а затем- короткой паузой  на ожидание поднятия ТА с рычага. Если ТА  по 
завершении всех вызывных посылок, так и не была поднята Абонентом, то домофон перейдёт в 
рабочий режим ожидания. 
      Если  ТА вызываемого Абонента (до начала вызова) находится  в состоянии «ТРУБКА 
ПОДНЯТА», то соединение с Абонентом будет произведено сразу! 
Следует принимать во внимание и флаг разрешения доступа к Абоненту (см. функцию 7F )!
    Время переговоров в данной модели установлено на 90 сек.

9F  Функция тестового обзвона коммутаторов (обзвон  подключенных Абонентов). 

         Формат набора функции:   9F

    После набора функции на индикаторе, в формате {-xx} ( xx=[00-39])   выставится стартовый номер канала коммутатора {-00}. Начиная с этого номера и далее (до максимального {-39}) будет произво-диться разовый вызов подключенного к коммутатору Абонента.
    Экстренный выход из этой функции производится по нажатию кнопки [C]-«Сброс».
Функция полезна при диагностике исправности коммутаторов на управляющей плате ЦБУдомофона. 
Если, сразу после обзвона очередного канала коммутатора, нажать кнопки [C]-«Сброс» остановить процедуру обзвона, то повторными нажатиями кнопки [В]-«Вызов» можно производить вызов последнего (в процедуре обзвона) канала коммутатора.

Дополнительно: Для более качественной визуализации работы данной функции фирма-разработчик может поставлять потребителям специальный внешний контролирующий модуль (с установленной на нём линейкой контрольных светодиодов для каждого из действующих клемм десятков и единиц встроенного в домофон коммутатора).

90F  Разрешение/запрет использования служебного  4-х-зн. кода открытия двери  Сервисной службы 

         Формат набора функции: 
        90F1F –разрешение  4-х-зн. кода открытия двери Сервисной службой
        90F0F –запрет  на применение 4-х-зн. кода открытия двери Сервисной службой
    
91F  Разрешение/запрет использования служебного  4-х-зн. кода открытия двери  Абонентом 

         Формат набора функции: 
        91F1F –разрешение  4-х-зн. кода открытия двери Абонентом
        91F0F –запрет  на применение 4-х-зн. кода открытия двери Абонентом

99F  Функция вывода  табличного номера данного домофона и номера текущей версии управляющей 
         программы

          Формат набора функции:   99F.
          На МИ  (в режиме бегущей строки) сначала появится текущий табличный номер изделия,  
          например {1023.}.
         ВНИМАНИЕ! Данный  4-х-зн. номер изделия является номером-ключом к таблице 
          8-и-зн. кодов  доступа  для  входа в режим программирования домофона . Проходит 
          генерацию и контролируется фирмой-разработчиком данного изделия!  
       Далее, высветится номер текущей версии управляющей программы домофона-{2.0}        

 FF- команда выхода из режима программирования в рабочий режим. 

         При наборе данной команды прозвучит (троекратно) характерный сигнал подтверждения
и домофон перейдёт в рабочий режим обслуживания. 

Рекомендуемый типовой порядок набора функций и назначения параметров после установки изделия:

1.	Введите 8-и-зн. код доступа в режим программирования (прилагается к паспорту).
2.	Введите Ваши данные согласно функциям [01F]…[8F].
3.	В ходе установки и предварительного анализа работоспособности ключевины домофона воспользуйтесь диагностической функцией:  [3F].
4.	Посредством функции [7F] установите требуемые индивидуальные флаги Абонентов.
5.	Посредством функции [9F] произведите тестовый обзвон подключенных Абонентов.
6.	Выйдите из режима программирования и произведите контроль работы домофона:
-	исправность отработки оптической ключевины;
-	отработка 4-х зн. кодов открытия двери;
-	срабатывание кнопки открытия замка электромеханического/импульсного/электро-магнитного;
-	исправность вызова Абонентов
-	отработку индивидуальных флагов Абонентов
-	качество связи и переговоров, используя регулировочные резисторы баланса, громкости динамика и уровня усиления сигнала с микрофона на блоке управления домофона. 

Все замечания и предложения направляйте на электронный адрес E-mail: paduomex@rambler.ru